************************************************************************
************************************************************************
*  LUPUS Firmware V1.0.38
*  Datum: 23.5.2012
************************************************************************
************************************************************************

Bitte lesen Sie die Installationshinweise aufmerksam vor dem Upgrade
durch. Machen Sie wenn nötig ein Export der Einstellungen.Schalten Sie 
die Kamera wärend des Upgradeprozess auf keinen Fall aus und trennen Sie 
sie nicht vom Netzwerk. Bei WLAN-Kameras nutzen Sie eine Kabelverbindung 
da sonst die Kamera nicht mehr erreichbar ist. Das Upgrade dauert ca. 2 min.


************************************************************************
*  INSTALLATION
************************************************************************

1. Rufen Sie die Web-Konfiguration der Netzwerkkamera mit
   dem LUPUSNET-IpInstaller auf. Dieser befindet sich auf der
   mitgelieferten CD und geben Sie die Anmeldedaten
   ein. Standardmäßig ist der Benutzer "admin" und das
   Passwort "admin" eingerichtet.

	Zum Beipsiel: http://192.168.1.200

2. Klicken Sie oben rechts auf
   "Konfiguration" > "System" > "System Update".

3. Unter "Firmware Upgrade" klicken Sie neben
   "New Firmware:" auf "Durchsuchen" und wählen Sie die neue
   Firmware Datei "LupusAH_VXXXX_Firmware.bin" aus. Klicken
   Sie anschließend auf "Upgrade".

   Nach einem erfolgreichen Upgrade werden Sie aufgefordert
   das Browser-Fenster zu schließen. Die Kamera startet danach
   neu.

ACHTUNG: Durch das Update gehen die in der Kamera vorgenommenen Einstellungen
verloren (außer IP-Adresse und Port). Sie können diese vorher im Menu System 
update sichern und nach dem Update wieder einspielen.

************************************************************************
************************************************************************